Все формулы по физике 8 класса
https://zakon-oma.ru/formuly-po-fizike-8-klassa.php 
	Закон
	Формула
	Определение
	Единицы измерения

	ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

	Закон сохранения энергии
	Qотд = Qприн
	Количество теплоты, отданное одним телом другому, равно количеству теплоты, принятому вторым телом.
	Q – количество теплоты, [Дж]

	Формула вычисления количества теплоты
	Q = cmΔt
	Количество теплоты – физическая величина, показывающая, какая энергия передана телу в результате теплообмена.
	Q – количество теплоты, [Дж]
c – удельная теплоемкость – физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить телу массой 1 кг для того, чтобы изменить его температуру на 1 °С, [Дж/кг°С]
m – масса тела, [кг]
Δt = t2 – ¬t1 – разность температур, [°С] 

	Формула вычисления количества теплоты при сгорании топлива
	Q = qm
	Топливо – вещество, которое в некоторых процессах выделяет тепло. 
	Q – количество теплоты, [Дж]
q – удельная теплота сгорания топлива – физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 кг топлива, [Дж/кг]
m – масса топлива, [кг] 

	Формула вычисления количества теплоты, необходимого для плавления вещества
	Q = λm
	Плавление – процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое.
	Q – количество теплоты, [Дж]
λ – удельная теплота плавления – количество теплоты, которое необходимо сообщить 1 кг вещества, нагретому до температуры плавления, чтобы перевести его из твёрдого состояния в жидкое, [Дж/кг]
m – масса вещества, [кг] 

	Формула вычисления количества теплоты при парообразовании и конденсации
	Q = Lm
	Парообразование – процесс превращения жидкости в пар. Конденсация – переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного. 
	Q – количество теплоты, [Дж]
L – удельная теплота парообразования и конденсации, [Дж/кг]
m – масса вещества, [кг] 

	Формула вычисления абсолютной влажности
	ρ=mпара/Vвоздуха
	Абсолютная влажность воздуха – количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха.
	ρ – абсолютная влажность, [кг/м3]
m – масса пара, [кг]
V – объем воздуха, [м3] 

	Формула вычисления относительной влажности воздуха 
	φ=ρ/ρн∙100%
	Относительная влажность воздуха – величина, показывающая насколько далек пар от насыщения.
	φ – относительная влажность
ρ – абсолютная влажность (плотность водяного пара), [кг/м3]
ρн – плотность насыщенного пара при данной температуре, [кг/м3] 

	Формула для вычисления КПД тепловой машины
	
	Коэффициент полезного действия (КПД) – характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии.
	А – полезная работа, которую совершает рабочее тело, [Дж]
Qн – количество теплоты, которое передал рабочему телу нагреватель, [Дж]
Qх – количество теплоты, которое рабочее тело передало холодильнику, [Дж] 

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

	Закон Ома для участка цепи
	I=U/R
	Закон Ома: сила тока 
в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.
	I – сила тока, [А]
U – напряжение, [В]
R – сопротивление, [Ом] 

	Формула для вычисления удельного сопротивления проводника
	R=ρ*L/S 
ρ=R*S/L
	Удельное сопротивление – величина, характеризующая электрические свойства вещества, из которого изготовлен проводник.
	ρ – удельное сопротивление вещества, [Ом·мм2/м]
R – сопротивление, [Ом]
S – площадь поперечного сечения проводника, [мм2]
L – длина проводника, [м] 

	Законы последовательного соединения проводников
	I = I1 = I2
	Последовательным соединением называется соединение, когда элементы идут друг за другом. 
	I – сила тока, [А]
U – напряжение, [В]
R – сопротивление, [Ом]

	Законы параллельного соединения проводников
	U = U1 = U2 
I = I1 + I2
1/Rобщ=1/R1+1/R2 
	Параллельным соединением проводников называется такое соединение, при котором начала и концы проводников соединяются вместе.
	I – сила тока, [А]
U – напряжение, [В]
R – сопротивление, [Ом] 

	Формула для вычисления величины заряда.
	q = It
	Заряд – это есть произведение силы тока на время, в течение которого этот заряд протекает по проводнику.
	q – заряд, [Кл]
I – сила тока, [А]
t – время, [c] 

	Формула для нахождения работы электрического тока.
	A = Uq
A = UIt 
	Работа – это величина, которая характеризует превращение энергии из одного вида в другой, т.е. показывает, как энергия электрического тока, будет превращаться в другие виды энергии – механическую, тепловую и т. д. Работа электрического поля – это произведение электрического напряжения на заряд, протекающий по проводнику. Работа, совершаемая для перемещения электрического заряда в электрическом поле. 
	A – работа электрического тока, [Дж]
U – напряжение на концах участка, [В]
q – заряд, [Кл]
I – сила тока, [А]
t – время, [c] 

	Формула электрической мощности 
	P = A/t 
P = UI
P = U2/R 
	Мощность – работа, выполненная в единицу времени.
	P – электрическая мощность, [Вт]
A – работа электрического тока, [Дж]
t – время, [c]
U – напряжение на концах участка, [В]
I – сила тока, [А]
R – сопротивление, [Ом] 

	Формула закона Джоуля-Ленца
	Q=I2Rt
	Закон Джоуля-Ленца: при прохождении электрического тока по проводнику количество теплоты, выделяемое в проводнике, прямо пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени, в течение которого электрический ток протекал по проводнику.
	Q – количество теплоты, [Дж]
I – сила тока, [А];
t – время, [с].
R – сопротивление, [Ом]. 

	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

	Правило правой руки
	
	Расположим правую руку так, чтобы четыре согнутых пальца совпадали с направлением магнитных линий, тогда большой палец укажет направление тока в проводнике.
Или
Если направить большой палец правой руки по направлению тока в проводнике, то четыре согнутых пальца укажут направление линий магнитного поля тока. 
	

	Правило буравчика
	
	Если вкручивать буравчик по направлению тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика укажет направление линий магнитного поля тока.
	

	СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

	Закон отражения света
	
	Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восставленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости, при этом угол падения луча равен углу отражения луча. 
	

	Закон преломления
	
	При увеличении угла падения увеличивается и угол преломления, то есть при угле падения, близком к 90°, преломлённый луч практически исчезает, а вся энергия падающего луча переходит в энергию отражённого.
	n – показатель преломления одного вещества относительно другого

	Формула вычисления абсолютного показателя преломления вещества
	n=c/v
	Абсолютный показатель преломления вещества – величина, равная отношению скорости света в вакууме к скорости света в данной среде.
	n – абсолютный показатель преломления вещества
c – скорость света в вакууме, [м/с]
v – скорость света в данной среде, [м/с] 

	Закон Снеллиуса
	sinα/sinγ=v1/v2=
=n
	Закон Снеллиуса (закон преломления света): отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная.
	n – показатель преломления одного вещества относительно другого 
v – скорость света в данной среде, [м/с]

	Показатель преломления среды
	sinα/sinγ=n
	Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная. 
	n – показатель преломления среды

	Формула оптической силы линзы
	D=1/F
	Оптическая сила линзы – способность линзы преломлять лучи. 
	D – оптическая сила линзы, [дптр]
F – фокусное расстояние линзы, [м] 


Законы Ома
· Закон Ома
· Закон Ома для участка цепи
· Закон Ома для полной цепи
· Закон Ома в дифференциальной форме
· Закон Ома для замкнутой цепи
· Закон Ома для однородного участка цепи
· Закон Ома для неоднородного участка цепи
· Закон Ома в интегральной форме
· Закон Ома для магнитной цепи
· Закон Ома для переменного тока
· Георг Симон Ом
· Закон Кирхгофа
